|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**  Упакованные светильники следует хранить в помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности 75% (при температуре 15°С). Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.  **9. ТРАНСПОРТИРОВКА**  Светильники в упакованном виде должны транспортироваться закрытым видом транспорта.  **10. УТИЛИЗАЦИЯ**  По истечении срока службы светильники необходимо утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы).  **11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.  В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, производитель обязуется безвозмездно отремонтировать или обменять вышедший из строя светильник.  Гарантийные обязательства не выполняются поставщиком при:  – наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;  – наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и нарушении защитной  маркировки;  – поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением  в электросети более чем указано в Таблице 1; стихийными бедствиями.  **12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**  Производитель: ООО «ТПК ЕВРОПАК»  192007 Санкт-Петербург ул. Воронежская д. 76 лит. А пом.1Н  Телефон: (812) 337-20-80  Светильник соответствует ТУ 3461-001-23114692-2016  Дата выпуска светильника промаркирована на коробке  Модификация светильника: консольный    Дата приемки 1.08.2016г.  Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | --- | --- | | **Без имени-3-3** | 12007, Санкт-Петербург,  ул. Воронежская, 76, лит. А  Тел. (812)337-20-80 e-mail: [mail@evropak.ru](mailto:mail@evropak.ru) Сайт: [www.evropak.ru](http://www.evropak.ru) |   **ООО «ТПК ЕВРОПАК»**  **Светодиодный светильник**  **«Эслайт Industry-C 85»**  **ПАСПОРТ**  **совмещенный с гарантийным талоном.**  **ТУ 3461-001-23114692-2016**  Санкт-Петербург  08.2016 год |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ**   Светильник со светодиодными источниками света.  «Эслайт Industry-C 85» универсальный ТУ 3461-001-23114692-2016  Светильник предназначен для освещения складов, производств, площадей, дворов, пешеходных дорожек, улиц, автомагистралей Светильник соответствует ТУ 3461-001-23114692-2016  Светильник крепится на любую ровную поверхность через промежуточную скобу.  Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р МЭК 51318.15, ГОСТ Р 51514.   1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ \***  |  |  | | --- | --- | | Номинальная мощность, Вт | 83 | | Частота тока, Гц | 50 | | Номинальное напряжение, В | 176-264 | | Коэффициент мощности | 0,97 | | Световой поток, Лм не менее | 10200 | | Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Г | | Цветовая температура излучения по ГОСТ Р 54350-2015, К | 4000 | | Индекс цветопередачи по ГОСТ Р 54814-2011 ,Ra | 80 | | Габаритные размеры(Д\*Ш\*В) с учетом кронштейна, мм | 350\*212\*230 | | Масса, кг, не более | 4.5 | | Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | IP 65 | | Диапазон рабочих температур, оС | -40…+50 | | Гарантия | 60 мес. | | Срок службы светильника | 100000 часов |   \* - технические характеристики могут изменяться в пределах +10%   1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**   В комплектность поставки входят:  Светильник в сборе – 1 шт.  Паспорт- 1 шт. на упаковку.  Упаковка (картонная упаковка) - 1шт.   1. **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**   Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться квалифицированным персоналом только при отключенной сети питания.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  1) Использовать светильник без заземления.  2) Проводить техническое обслуживание светильников, находящихся  под напряжением.  3) Эксплуатировать светильники с повреждённой изоляцией проводов и мест  электрических соединений.   1. **СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ**   Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, на котором смонтированы элементы электрической схемы. Вторичная оптика задает необходимый тип КСС и герметично закрывает светодиодные источники света. | Внешний вид светильника     1. **ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**   Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.  Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.  Подключите питание 220 В к выведенному кабелю.  По необходимости очистку вторичной оптики от загрязнений и пыли производить мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.  Допускается применение слабого мыльного раствора.   1. **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СВЕТИЛЬНИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТАРНЕНИЮ**   Не светиться весь светильник:  а) нет напряжения на токоподводящем проводе (необходимо подать напряжение на клеммную колодку);  б) плохой контакт на клеммной колодке (необходимо обеспечить надежный контакт). |